ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Благоустройство территории кладбища в д.Сакатово Бакалинского района Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **Раздел 1. Демонтажные работы** |
| 1 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок | 100 м2 забора | 9,14 | ФЕР 68-26-03 |   |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках  | 1т груза | 5,941 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 20 км | 1т.груза | 5,941 | ФССЦпг-03-21-01-020 |  |
|  | **Раздел 2. Монтажные работы** |  |  |  |  |
| 4 | Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 2м | 100м2 забора | 9,14 | ФЕР 10-01-070-04 |  |
| 5 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10т конструкций | 0,131616 | ФЕР 09-05-002-03 |  |
| 6 | Сталь угловая равнополочная,марка стали: Ст0,шириной 20-32мм (уголок 25\*4) 914м,вес 1м 1,44 кг | т | 1,31616 | ФССЦ-101-3720 |  |
| 7 | Штакетник из стального листа 1400\*145мм (3040шт,продукт выштамповки основания для тормозных колодок) | шт | 3040 | прайс |  |
| 8 | Труба НКТ 73,толщ.сиенки 5,5 высота 2,2м | шт | 153 | прайс |  |